

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

 **(ООО «Эдельвейс»)**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Автокран XCMG QY30K5-1, 2016 г.в. Евро 4, ОТТС**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Автокран XCMG QY30K5-I** |
| Производитель: | XCMG |
| Модель: | QY30K5-I |
| **Габариты** |   |
| Общая ДхШхВ (мм): | 12570х2500х3390 |
| **Весовые характеристики** |   |
| Снаряженная масса (кг): | 32400 |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 7000 |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 25400 |
| **Производительность** |   |
| Макс. Скорость (км/ч): | 80 |
| Мин. диаметр поворота (м): | 22 |
| Мин. радиус поворота(мм): | 6500 |
| Мин. дорожный просвет (мм): | 291 |
| Угол подъема(°): | 19 |
| Угол отклонения(°): | 13 |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 |
| Макс. преодолеваемость: | 40 |
| Расход топлива на 100 км (л): | ≈40 |
| **Двигатель** |   |
| Модель: | SC8DK280Q3(Евро-III)WD615.329(Евро-III) |
| Номинальная мощность(kW/(r/min.)): | 206/(2200)213/(2200) |
| Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(r/min.)): | 1112/(1400)1160/(1400) |
| Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 |
| **Рабочих характеристики подъема** |   |
| Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): | 30000 |
| Мин. рабочий радиус (м): | 3 |
| Радиус поворота (м): | 3.065 |
| Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1025 |
| Макс. грузовой момент полностью стрела + гусек (kN.m): | 436 |
| Промежуток аутригера продольные (м): | 5.85 |
| Промежуток аутригера боковые (м): | 6 |
| Длина основной стрелы (м): | 10.2 |
| Длина полностью выдвинутой основной стрелы (м): | 40.4 |
| Длина гуська (м): | 8.3 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 48.7 |
| **Рабочая скорость** |   |
| Время подъема стрелы (с): | 68 |
| Полное время раздвигание стрелы (с): | 150 |
| Макс. Скорость поворота (r/min): | 2.5 |
| Время раздвижения аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно)(с): | 35/30 |
| Время подъема аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно)(с): | 40/35 |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (m/min): | 75 |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка без нагрузки (m/min): | 120 |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (m/min): | 75 |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка без нагрузки (m/min): | 120 |

***СТОИМОСТЬ: 187 000$*** *долларов США с НДС, возможен торг.*

***Дополнительно: 150 000 руб.*** *Документы ростехнадзора включают в себя полный пакет (Разрешение на эксплуатацию и применение автокрана, обоснование безопасности, Паспорт, инструкция по эксплуатации)*

***ФОРМА ОПЛАТЫ:***

***Если техника идет с завода:*** *авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70% после таможенной очистки в г. Благовещенске, выплачиваются в течение*

*3 (трех) банковских дней с момента ввоза Товара на территорию России.*

***Если техника находится на базе г. Хэй-Хэ на пункте таможенного осмотра*** *форма оплаты 20% на 80% (аванс/остаток)*

***Если техника по наличии в г. Благовещенске*** *форма оплаты 100 %*

***ДОСТАВКА:*** *с завода на базу в г. Благовещенск 10-15 дней.*

*Транспортные расходы до г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, отправка ЖД платформой, время в пути\_\_\_\_\_день.*

**Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** **eedelvejs@bk.ru**