

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

**(ООО «Эдельвейс»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Автокран Zoomlion QY25V542.2T, новый Евро 4, 2015 г.в.**

****

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | QY25V542.2T |
| **Габаритные характеристики** | |
| Общая ДхШхВ (мм): | 12700×2500×3450 |
| Продольное расстояние опорного домкрата (мм): | 5360 |
| Поперечное расстояние опорного домкрата (мм): | 6100 |
| Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 10500 |
| Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 39200 |
| Возвышающий угол главной стрелы (°): | -2～80 |
| Колесная база (мм): | 1830+1830 |
| **Весовые характеристики** | |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 6900 |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 24800 |
| **Производительность** | |
| Макс. Скорость (км/ч): | 78 |
| Мин. радиус поворота(м): | 22 |
| Мин. дорожный просвет (мм): | 220 |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 |
| Макс. преодолеваемость  % | 37 |
| Расход топлива на 100 км (л): | 45 |
| **Двигатель** | |
| Модель: | WP10.270Е41 |
| Номинальная мощность л.с(об/мин) | 270 (199/2200) |
| Номинальный крутящий момент двигателя(об/мин) | 1100/1300~1600(Н\*м/об.мин) |
| Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 |
| Экологический класс: | Евро-4 |
| **Рабочие характеристики подъема** | |
| Макс. грузоподъемность (кг): | 25000 |
| Мин. рабочий радиус (м): | 3 |
| Радиус поворота (м): | 3.065 |
| Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 980 |
| Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m): | 494 |
| Высота подъема основная стрела (м): | 11.5 |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (мм): | 39 000 (Деформация стрелы не учитывается) |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (мм): | 47,600 (Деформация стрелы не учитывается) |
| Длина гуська (м) | 8000 |
| **Рабочая скорость** | |
| Скорость подъема главной лебедки (м/мин): | 120 |
| Скорость подъема вспомогательной лебедки (м/мин): | 70 |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы основной стрелы (с): | 40 |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы (с): | 60 |
| Поворотная скорость (r/min): | 0～2.2 |

***СТОИМОСТЬ: 153 000 $*** *долларов США с НДС в г. Благовещенске*

***ФОРМА ОПЛАТЫ:*** *авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 20-30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70-80% выплачиваются в течении 3 (трех) банковских дней после таможенной очистки Товара.*

***ДОСТАВКА:*** *с Завода Zoomlion в г. Благовещенск 10-15 дней.*

*Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра.*

.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** [**eedelvejs@bk.ru**](mailto:eedelvejs@bk.ru)