To: Заказчик

From: SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT Co.,LTD.

Tel: 0086-731-83572660 Fax: 0086-731-83572661

Моб: +86 15111 330 850 (Китай)

 +7 981 787 08 77 (Россия)

 +7 911 280 77 03 (Россия)

[www.sunward.com.cn](http://www.sunward.com.cn) [www.tehnikavarendu.ru](http://www.Z320.ru)

E-mail: wangar@sunward.cc eedelvejs@bk.ru

 

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Эдельвейс»**

 **ООО «Эдельвейс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520 ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» ПРЕДЛАГАЕТ**

Продажу (продажу в лизинг) СВУ **SUNWARD ZYJ 320A** (КОПЕР) ****

Профессиональное современное инновационное оборудование для решения широкого круга задач нулевого цикла строительных работ с минимальной себестоимостью вдавливания свай.

Качество продукции подтверждается международными сертификатами ISO 9001 и ISO 14001, Сертификатом соответствия Госстандарта РФ.

Сваевдавливающая машина является функционально-законченным устройством задавливания свай высокой степени готовности к работе на строительной площадке.

Наиболее эффективной областью применения технологии является погружение железобетонных свай и шпунтов в условиях плотной застройки, в исторических центрах городов, вблизи ветхих и аварийных сооружений, в оползневых зонах и в других местах, где запрещено погружать сваи ударным методом и вибропогружением из-за недопустимости динамических, вибрационных и шумовых воздействий. Минимальный размер площадки, необходимой для работы сваевдавливающей машины – 10 x 10 м, а наименьшее расстояние от вдавливаемой сваи до существующего сооружения – 950 мм.

Машина состоит из основной рамы, на которой монтируются установка перемещения машины, крановая и сваевдавливающая установки, и грузовой рамы для навешивания анкерных грузов.

Сваевдавливающая машина обеспечивает непрерывный контроль усилия вдавливания, что важно для оценки несущей способности сваи в процессе погружения. Контроль усилия вдавливания позволяет оптимизировать расчетную нагрузку и

количество свай в проекте и, обеспечивая заданную несущую способность, свести к минимуму затраты на возведение фундамента.

*Доставка во все регионы РФ! Гарантия! Лизинг! Шеф-монтаж!*

Цена новой машины **SUNWARD ZYJ 320A** (без анкерных грузов)

составляет **230 500 USD** с учетом НДС

 **(Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты)**

 **Технические характеристики Sunward ZYJ320A**

|  |
| --- |
| **Основные параметры** |
| Номинальная сила забивки сваи (KN) | 3200 |
| Номинальное рабочее масляное давление (Мпа) | 24.7 |
| Скорость забивки сваи (м/мин) |   |
| высокая скорость | 6.7 |
| Малая скорость | 0.96 |
| Скорость забивки сваи (м) | 1.6 |
| Перемещение (м) |   |
| Продольное направление | 3 |
| Поперечное направление | 0.6 |
| Изменение направления (°) | 10 |
| Подъем и спуск (м) | 1 |
| Длина свай (м) | 14 |
| Квадратная свая (мм) |   |
| Минимум | 250 |
| Максимум | 500 |
| Максимальная круглая свая (мм) | 500 |
| Расстояние боковой сваи (м) | 1 |
| Расстояние угловой сваи (м) | 1.38 |
| Минимальная подъемная масса (10³кг) | 12 |
| Момент силы амплитуды (tfm) | 60 |
| Мощность (кВт) |   |
| Забивка сваи | 60 |
| Грузоподъемность | 12 |
| Размеры (мм) |   |
| Рабочая длина | 12000 |
| Рабочая ширина | 6550 |
| Высота транспортировки | 3015 |
| Общая масса без противовеса (10³кг) | 123 |

Стандартная комплектация：

Три сменных набора щек для различных свай (квадратная или круглая)

Электрический кабель 100 м.

Заправщик масла 1шт.

Набор инструментов.

Комплект документов включает:

Грузовая таможенная декларация (ГТД)

Инструкция по эксплуатации на Русском языке.

Сервисная книга

Сертификат

*Доставка во все регионы РФ! Гарантия! Лизинг! Шеф-монтаж!*

**Цена в городе Забайкальск 230 500 долларов США с НДС.**

**Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.**

**Срок поставки 60 дней.**

**Стоимость доставки до Санкт-Петербурга от 2 000 000 - 2 200 000руб.**

**Гарантия 12 месяцев!**

**Условия оплаты:**

**Оплата за товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.**

Первый авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 30% от стоимости товара.

Оплата второго авансового платежа в размере 60% от стоимости товара производиться по готовности техники к прохождению таможенных процедур.

Оплата последних 10% от суммы договора производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Весь ассортимент предлагаемой спецтехники из Китая имеет сертификат ГОСТа и сертифицирована согласно международным стандартам, поставляется в любой регион России, имеет гарантию, сопровождается поставками запчастей и комплектующих на протяжении всего срока эксплуатации.

Все продаваемые запчасти оригинального изготовления с заводов-производителей техники или с заводов-смежников, осуществляющих поставку комплектующих на основной конвейер.

Высококвалифицированный персонал компании имеет большой опыт работы на Российском и Китайском рынках. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу выбора спецтехники и её техническому обслуживанию.

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и заинтересованы в прочных, долговременных отношениях с нашими партнерами.

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу ООО “Эдельвейс”

**тел.: +7 (981) 787 08 77 +7 (911) 280 77 03** [**www.tehnikavarendu.ru**](http://www.tehnikavarendu.ru)

 **e-mail:** **eedelvejs@bk.ru**