

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

**(ООО «Эдельвейс»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Полноприводный внедорожный кран Zoomlion RT35, 2014 г.в.**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Внедорожный автокран ZOOMLION RT35** |
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | RT35 |
| **Рабочие параметры** |  |
| Максимальная номинальная грузоподъемность (кг): | 35000 |
| Максимальный грузовой момент (основной стрелы) (кН·м): | 1340 |
| Грузовой момент выдвинутой стрелы (кН·м): | 902 |
| Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 9800 |
| Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 34000 |
| Длина гуська (мм): | 14500 |
| Длина главной стрелы + гусек (мм): | 48500 |
| **Габаритные размеры** |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 11840x2980x3600 |
| Выносной стрелы (вертикальная / горизонтальная) (мм): | 6810x6800 |
| Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 9800 |
| Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 31000 |
| Длина гуська (сложенном виде) (мм): | 9088 |
| Длина гуська (разложенном виде) (мм): | 15028 |
| Колесная база (мм): | 3820 |
| Колея (передние / задние) (мм): | 2444 |
| Угол возвышения главной стрелы (°): | -3~78 |
| Угол поворота(°): | 360 |
| **Рабочая скорость** |  |
| Максимальная скорость основной стрелы (м/мин): | 150 |
| Максимальная скорость дополнительной стрелы (м/мин): | 150 |
| Время подъема стрелы (с): | 70 |
| Полное время раздвигание стрелы (с): | 75 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин): | 2.5 |
| **Гидравлическая система** |  |
| Номинальное рабочее давление (МПа): | 27 |
| Номинальное рабочее движение (л/мин): | 400 |
| Объем бака (л): | 600 |
| **Весовые характеристики** |  |
| Снаряженная масса (включая противовес)(кг): | 32000 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг): | 15060 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг): | 16910 |
| **Прочие параметры** |  |
| Максимальная скорость движения (вперед / назад)(км/ч): | 38/15 |
| Максимальный преодолеваемый наклон (%): | 110 |
| Минимальный радиус поворота (от края кузова) (м): | 6.5 |
| **Двигатель** |  |
| Производитель: | Cummins |
| Модель двигателя: | QSB6.7-C260 |
| Тип двигателя: | Рядный 6-цилиндровый, с турбонаддувом и воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя (кВт): | 194 |
| Объем двигателя (л): | 6.7 |
| Объем охлаждающей жидкости (л): | 10 |
| Номинальный крутящий момент двигателя(обр/м): | 2200 |
| Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм): | 1059х725х960 |
| Вес двигателя (кг): | 475 |
| Экологический стандарт: | Евро-4 |

***СТОИМОСТЬ: 300 600 $*** *долларов США с НДС*

***ФОРМА ОПЛАТЫ:***

***Если техника идет с завода:*** *авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 20-30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70-80% выплачиваются в течении 3 (трех) банковских дней после таможенной очистки Товара.*

***Если техника находится на базе Хэй-Хэ на пункте таможенного осмотра*** *форма оплаты 20% на 80% (аванс/остаток)*

***Если техника по наличию в г. Благовещенске*** *форма оплаты 100 %*

***ДОСТАВКА:*** *с Завода Zoomlion в г. Благовещенск 10-15 дней. (В наличии на заводе!)*

*Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра.*

.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** [**eedelvejs@bk.ru**](mailto:eedelvejs@bk.ru)